# language: fr

@api @audio-guides @cycling @transit @mvp
Fonctionnalité: Modes vélo et transports en commun complets

  En tant qu'utilisateur à vélo ou en transports
  Je veux une expérience adaptée à mon mode de déplacement
  Afin de profiter des audio-guides en toute sécurité

  Contexte:
    Étant donné les caractéristiques des modes:
      | Mode        | Vitesse moyenne | Notifications | Auto-play |
      | Vélo        | 15-20 km/h      | Audio priority| Optionnel |
      | Transports  | 30-40 km/h      | Visuelles OK  | Aux arrêts|

  Scénario: Mode vélo avec notifications audio prioritaires
    Étant donné un utilisateur "alice@roadwave.fr" en mode vélo à 18 km/h
    Quand elle approche d'un point d'intérêt
    Alors une notification audio est jouée (sécurité)
    Et les notifications visuelles sont minimales
    Et l'auto-play est optionnel (configurable)
    Et un événement "CYCLING_MODE_POI_NOTIFICATION" est enregistré

  Scénario: Mode transports avec détection des arrêts/stations
    Étant donné un utilisateur "bob@roadwave.fr" en mode transports
    Quand le système détecte un arrêt prolongé (station)
    Alors l'audio-guide peut se déclencher à la station
    Et les informations visuelles sont complètes
    Et un événement "TRANSIT_STOP_DETECTED" est enregistré

  Scénario: Adaptation du rayon de déclenchement en mode vélo
    Étant donné un créateur "charlie@roadwave.fr" avec rayon adaptatif activé
    Quand un utilisateur en mode vélo approche du POI
    Alors le rayon est augmenté de 50% (anticipation)
    Et le déclenchement se fait plus tôt
    Et un événement "CYCLING_RADIUS_ADAPTED" est enregistré

  Scénario: Gestion des tunnels en mode transports
    Étant donné un utilisateur "david@roadwave.fr" en métro
    Quand il entre dans un tunnel (perte GPS)
    Alors la position est estimée selon la ligne de métro
    Et les séquences continuent de se jouer normalement
    Et un événement "TRANSIT_TUNNEL_MODE" est enregistré

  Scénario: Sécurité en mode vélo - pause automatique si danger
    Étant donné un utilisateur "eve@roadwave.fr" en mode vélo
    Quand une accélération brusque est détectée (freinage)
    Alors l'audio se met en pause automatiquement
    Et reprend quand la vitesse se stabilise
    Et un événement "CYCLING_SAFETY_PAUSE" est enregistré

  Scénario: Mode transports avec synchronisation aux horaires
    Étant donné un utilisateur "frank@roadwave.fr" en bus
    Quand le système détecte les arrêts réguliers
    Alors les séquences sont synchronisées aux stations
    Et l'ETA est calculé selon les arrêts
    Et un événement "TRANSIT_SCHEDULE_SYNC" est enregistré

  Scénario: Statistiques spécifiques au mode vélo
    Étant donné un utilisateur "grace@roadwave.fr" qui termine un audio-guide à vélo
    Alors il voit des statistiques adaptées:
      | Métrique              | Valeur    |
      | Distance parcourue    | 12.5 km   |
      | Temps de trajet       | 45 min    |
      | Vitesse moyenne       | 16.7 km/h |
      | Dénivelé positif      | 120m      |
    Et un événement "CYCLING_STATS_DISPLAYED" est enregistré

  Scénario: Détection automatique changement vélo → transports
    Étant donné un utilisateur "henry@roadwave.fr" en mode vélo
    Quand il monte dans un bus avec son vélo
    Alors le mode bascule automatiquement en "transports"
    Et l'expérience s'adapte instantanément
    Et un événement "MODE_SWITCH_CYCLING_TO_TRANSIT" est enregistré

  Scénario: Mode vélo électrique avec détection
    Étant donné un utilisateur "iris@roadwave.fr" sur un vélo électrique
    Quand la vitesse moyenne est > 25 km/h (VAE)
    Alors le système adapte les rayons de déclenchement
    Et l'ETA est calculé avec vitesse VAE
    Et un événement "EBIKE_MODE_DETECTED" est enregistré

  Scénario: Métriques de performance modes vélo et transports
    Étant donné que 10 000 parcours ont été effectués en vélo/transports
    Alors les indicateurs suivants sont disponibles:
      | Métrique                          | Vélo  | Transports |
      | Taux d'utilisation                | 15%   | 10%        |
      | Taux de complétion                | 82%   | 75%        |
      | Vitesse moyenne                   | 17km/h| 35km/h     |
      | Satisfaction utilisateur          | 4.3/5 | 4.1/5      |
    Et les métriques sont exportées vers le monitoring
